**Техническое задание**

на поставку адаптированного колёсного трактора с навесным оборудованием в рамках реализации проекта «Шаг вперед» – новые рабочие места для инвалидов, поддержка социального предпринимательства, комплексный подход к реабилитации

**1. Объект закупки:** адаптированный колёсный трактор с навесным оборудованием (далее – ТС, транспортное средство).

**2. Краткие характеристики поставляемого ТС:** ТС должно соответствовать или превышать требования Технического задания по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационными эргономическим показателям, указанным в таблице 1 Технические характеристики ТС.

2.1. Также адаптированный трактор должен обладать:

- ручным управлением;

- выдвижным поворотным сидением для возможности пересаживания из инвалидного кресла-коляски в кабину трактора.

**3. Общие требования к поставке ТС, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:**

Поставляемое ТС должно принадлежать Поставщику на праве собственности,   
не должно быть заложено, являться предметом ареста, свободно от прав третьих лиц, ввезено на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.

**4. Поставщик на момент поставки ТС должен предоставить полный пакет разрешительной документации для регистрации ТС в органах Гостехнадзора:**

- паспорт ТС на бумажном носителе или выписка из электронного паспорта по форме, утвержденной в соответствии с «Порядком функционирования систем электронный паспорт самоходной машины», утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.09.2015 № 122. Электронному паспорту в системах электронных паспортов, должен быть присвоен статус «действующий» - 1 экз.;

- инструкцию по эксплуатации ТС на русском языке - 1 экз.;

- сервисную книжку с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки - 1 экз.;

- ключи зажигания в количестве не менее 2 (двух) шт.;

-  акт приема-передачи товара в 3-х экземплярах, с указанием: марки, модели; паспорта ТС (дата, №); год выпуска; цвет; VIN; № кузова; № шасси; № и модели двигателя; производителя (для постановки Товара на учет в Гостехнадзор);

- информацию об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания официально авторизованных дилеров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо).

- документы, относящиеся к ТС и подтверждающие его соответствие требованиям Договора, государственным стандартам РФ, техническим условиям, регламентам и иным нормативным правовым актам, которые устанавливают требования к товару или условиям   
его производства.

**5. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки ТС, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Договора:**

Поставщик поставляет ТС собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.

Срок поставки ТС до истечения 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения Договора.

**6. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки ТС, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Договора:** в соответствии с условиями Договора.

**7. Качественные и количественные характеристики поставляемого ТС, выполняемых работ, оказываемых услуг:** в соответствии с таблицей 1 технических характеристик, приведенной ниже.

Таблица 1 Технические характеристики ТС

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание** | **Характеристики** | |
|  | Колесная формула | | 4 х 4 |
|  | Тяговый класс по ГОСТ 27021 | | 0,6 |
|  | Масса конструкционная, кг | | 1700 - 2000 |
|  | Размеры габаритные (ДхШхВ), мм | | 3500 х 1515 х 2400 |
|  | Тип двигателя | | Дизельный, жидкостного охлаждения |
|  | Коробка передач | | Механическая, ступенчатая, синхронизированная |
|  | Количество передач (передний ход / задний ход) | | 8 / 8 (8 / 2) |
|  | Дорожный просвет, мм | | 300-350 |
|  | Агротехнический просвет, мм | | 350-450 |
|  | Объём двигателя, куб. см | | 2-2,5 |
|  | Мощность двигателя номинальная, кВт (л.с.) | | Не менее 25 при 2350 об/мин |
|  | Скорость максимальная, км/ч | | 25-30 |
|  | Мощность максимальная, кВт | | 19-24 |